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肉牛养殖场设计规范
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc234573279][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc233019681][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc233019771][bookmark: _Toc26986530]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326]本标准规定了肉牛标准化养殖场规模划分、建设条件、规划布局、牛舍建筑基本要求、饲料贮存及加工、配套工程、防疫及环境保护等。
本标准适用于肉牛标准化养殖场，包括肉牛繁育场和肉牛育肥场。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc233019682][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc234573280][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc233019772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB5749《生活饮用水卫生标准》
GB50016《建筑设计防火规范》
GB50140《建筑灭火器配置设计规范》
GB/T50052《供配电系统设计规范》
GB50057《建筑物防雷设计规范》
GB5084《农田灌溉水质标准》
GB18596《畜禽养殖业污染物排放标准》
GB14554《恶臭污染物排放标准》
GB16548《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》
[bookmark: _Toc233019683][bookmark: _Toc233019773][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc234573281]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
繁育场 breeding farm
肉牛良种选育与繁殖，为下游育肥环节提供优质犊牛或架子牛的源头养殖场。
肥育场 fattening farm
以生产商品肥育牛为目的的规模化肉牛场。
隔离区quarantine area
对新调人和可疑牛只进行隔离、观察和处理的区域。
牛舍 cattle barn
用来饲养牛群的建筑物，其内部设施包括牛床、食槽、水槽、饲喂和管理通道、排粪沟。
无害化处理 harmless treatment
通过物理、化学或生物方法，彻底消灭病死牛所携带的病原体，同时消除其危害、防止环境污染的过程。
[bookmark: _Toc233019774][bookmark: _Toc233019684][bookmark: _Toc234573282]建设规模与内容
[bookmark: _Toc233019775][bookmark: _Toc234573283][bookmark: _Toc233019685]建设规模
本规范将规模化肉牛养殖场按生产功能分为两类：肉牛繁育场和肉牛育肥场。
按年出栏规模，将养殖场分为小型、中型、大型三个等级。依据农业农村部第927号公告，年出栏50 头以上即为规模化养殖场。各类型肉牛场规模划分标准见表1，具体说明如下：
小型肉牛育肥场：年出栏育肥牛50 头，年出栏一个批次，最低存栏架子牛50 头。
小型肉牛繁育场：按存栏能繁母牛60 头、繁殖成活率83%计，年出栏育成牛50 头，总存栏量为110头。
中型、大型养殖场的规模标准按表1规定执行。
肉牛场建设规模
	肉牛场规模
	小型（头）
	中型（头）
	大型（头）

	育肥场（存栏量）
	50~200
	200~1000
	1000以上

	繁育场（存栏量）
	110~183
	183~915
	915以上


[bookmark: _Toc233019686][bookmark: _Toc233019776][bookmark: _Toc234573284]建设内容
牛场建设项目包括主要生产设施、辅助生产设施、公用配套设施、管理及生活设施、防疫设施及环保设施等。具体工程可根据工艺设计、饲养规模及实际需要建设。
[bookmark: _Toc233019687][bookmark: _Toc233019777][bookmark: _Toc234573285]建设条件
[bookmark: _Toc234573286][bookmark: _Toc233019778][bookmark: _Toc233019688]选址合规性
牛场选址须符合国家及当地城乡发展规划和畜牧业发展规划的要求，且不得位于当地《畜禽养殖三区划分》方案所划定的禁养区域内（禁养区通常包括饮用水水源保护区、自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域）。
[bookmark: _Toc234573287][bookmark: _Toc233019689][bookmark: _Toc233019779]用地要求
牛场建设用地须符合国家及当地土地利用总体规划，严禁占用基本农田，并应依法办理设施农业用地备案或农用地转用等审批手续。
[bookmark: _Toc234573288][bookmark: _Toc233019780][bookmark: _Toc233019690]资源与交通条件
牛场应尽量选择在饲草饲料资源供应丰富、交通便利、供水供电有保障的区域。场区应有充足、清洁的水源；电力供应应稳定可靠，满足生产需求。场址边界与主要交通干线的距离一般不宜少于500 米，与居民区、其他畜禽养殖场及屠宰加工厂的距离不宜少于1000 米，以利于疫病防控。
[bookmark: _Toc233019691][bookmark: _Toc233019781][bookmark: _Toc234573289]地形与地势条件
牛场应选取地势高燥、背风向阳、排水顺畅、易于防疫的区域。在丘陵或山地建设时，宜选择阳坡，且场地自然坡度不宜超过25°。场区地势应略高于周边，地下水位不宜过高，避免雨季积水。
[bookmark: _Toc233019692][bookmark: _Toc233019782][bookmark: _Toc234573290]地质条件
牛场应位于无滑坡、泥石流、塌陷等地质灾害隐患的地带，且应对建设活动可能诱发的人为地质灾害风险进行评估和防范。
[bookmark: _Toc233019693][bookmark: _Toc233019783][bookmark: _Toc234573291]防疫与环境条件
牛场周边应无重大疫病污染源，场界与生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场等区域的距离应符合动物防疫条件审查的相关规定。同时，应评估周边环境对养殖场的影响，并规划好粪污处理与消纳用地，确保建成后不造成环境污染。
[bookmark: _Toc233019784][bookmark: _Toc233019694][bookmark: _Toc234573292]规划布局
[bookmark: _Toc233019785][bookmark: _Toc234573293][bookmark: _Toc233019695]规划原则
牛场规划布局应遵循防疫优先、因地制宜、节约土地的原则，按生产流程进行分区，合理布置各功能单元，确保生产操作便捷。在满足当前生产需求的同时，应为未来改造和扩建预留发展空间。
[bookmark: _Toc234573294][bookmark: _Toc233019696][bookmark: _Toc233019786]用地面积
场区规划综合占地面积按照每头存栏牛繁育场≥40 m2/头，育肥场≥30 m2/头计算，不同类型、不同规模肉牛养殖场综合占地面积见表2。
不同类型、不同规模肉牛养殖场综合用地面积
	肉牛场类型
	大型（亩）
	中型（亩）
	小型（亩）

	繁育场
	≥55
	11~55
	6.6~11

	育肥场
	≥45
	9~45
	2.3~9


[bookmark: _Toc233019697][bookmark: _Toc234573295][bookmark: _Toc233019787]总体布局
[bookmark: _Toc233019698]牛场总体布局按生产区、隔离区、饲草料储存加工区、管理区、粪污处理区进行布置，各区之间应严格分开。
[bookmark: _Toc233019699]隔离区及粪污处理区应远离生产区，且应布局于主生产区的下风端或侧风端；生产区位于管理区的下风向或侧风向处。
[bookmark: _Toc233019700]牛场大门入口设车辆强制消毒设施；牛场四周建有围墙，并配有绿化隔离带设施。
[bookmark: _Toc233019701]人员、物资及车辆跨区时，应设置人员更衣消毒室、物资消毒室、车辆消毒通道。
[bookmark: _Toc233019702]场内净道和污道应严格分开，避免交叉混用。
[bookmark: _Toc233019703][bookmark: _Toc234573296][bookmark: _Toc233019788]牛舍建筑
[bookmark: _Toc233019704][bookmark: _Toc234573297][bookmark: _Toc233019789]建筑形式与结构
牛舍朝向一般为南北走向，偏东或偏西不超过30°，为砖混结构或轻钢结构。牛舍可采用开放式、半开放式或有窗式封闭牛舍，檐高不低于3.6 m。当为开放式时，侧面应有挡雨雪设施。采光系数不小于1/10。
[bookmark: _Toc233019705][bookmark: _Toc233019790][bookmark: _Toc234573298]排列方式
单列式、双列式或多列式。小型牛场宜采用单列式，大、中型牛场以双列式为主，光线充足的牛舍宜采用对尾式牛舍。单列式时牛舍跨度不少于5.0 m，双列式时牛舍跨度不少于10.0 m，群养双列式不少于20 m。
[bookmark: _Toc233019791][bookmark: _Toc233019706][bookmark: _Toc234573299]牛床尺寸设计
[bookmark: _Toc233019707]牛床尺寸根据饲养方式确定，饲养方式分为拴系式牛床、散栏式牛床。
[bookmark: _Toc233019708]拴系式牛床尺寸参数参照表3。
拴系式牛床尺寸参数表
	牛舍类别
	长度（m）
	宽度（m）

	成年母牛
	1.7~1.9
	1.1~1.2

	围产期母牛
	1.8~2.0
	1.2~1.3

	育成牛
	1.5~1.6
	1.1~1.2

	犊牛
	1.1
	0.9


[bookmark: _Toc233019709]散栏式牛床尺寸参数参照表4。
散栏式牛床尺寸参数表
	牛舍类别
	长度（m）
	宽度（m）

	成年母牛
	2.2~2.5
	1.1~1.2

	青年母牛
	2~2.2
	1~1.1

	育成牛
	1.6~1.8
	1.1~1.2

	犊牛
	1.4~1.6
	0.6~0.7


[bookmark: _Toc233019710][bookmark: _Toc233019792][bookmark: _Toc234573300]牛舍建设要求
[bookmark: _Toc233019711]繁殖母牛舍
宜采用对头双列式排列的开放式围栏、散栏式牛舍。
根据养殖规模，按每头牛占地6～8 m²、采食槽位0.6～0.8 m。
边栏高1.7 m，散水边沿设置排水沟。
每舍(栏)饲养6～8 头牛。
牛舍两侧宜分别设置宽4～8 m的沙地或草地运动场，并设置牛的出入门。
每4～6 头牛设1个自动饮水器，高度为60～80 cm。
[bookmark: _Toc233019712]分娩母牛舍
在温带和寒温带应为封闭式牛舍，热带地区为半封闭式牛舍。
应设置母牛相互隔离的包厢式产床(单栏)。
每个产床的面积为15～20 m²，产床上应铺设垫草，并设置一个饲槽和自动饮水器。
产床可单列排列，也可双列排列。
[bookmark: _Toc233019713]犊牛舍
采用单列或者双列排列的封闭或半封闭式牛舍。
单栏饲养由两部分组成，一部分为有屋顶的用砖等隔离的犊牛间，另一部分为运动场。运动场面积3～5 m²，上方不设屋顶，可设遮阴棚。犊牛间地面高于运动围栏地面10 cm左右，地面上宜铺设垫草。
4～6 月龄断奶到12 月龄的犊牛采用单刻或者双列排列的封闭或半封闭式、散栏式牛舍，每栏面积为25～30 m²，饲养6～10 头，边栏高15 m，围栏沿走道一侧设置饲槽和自动饮水器。
[bookmark: _Toc233019714]育成牛舍
12月龄以上的育成牛舍结构与繁殖母牛舍相同，每舍（栏）饲养5～8 头，边栏高1.7 m，自由卧栏的卧床宽0.8～1.2 m，长1.1～1.7 m，或根据育成年大小进行设置。运动场采用砖铺设地面，或者采用混泥土硬化地面，并设置食槽和饮水设施，育成牛能够自由进出运动场。
[bookmark: _Toc233019715]育肥牛舍
采用半开放式、散栏式牛舍，每兰面积为30～50 m²，饲养5～8 头，边栏高1.7 m，可不设运动场。
[bookmark: _Toc234573301][bookmark: _Toc233019793][bookmark: _Toc233019716]舍内通道
[bookmark: _Toc233019717]牛舍内饲喂走道宽度应根据饲喂方式确定，人工饲喂时不宜少于1.8 m，机械饲喂时不宜少于3.5 m。
[bookmark: _Toc233019718]饲喂走道与牛床高差应根据牛的体型、饲养阶段、有无垫料的特点确定，一般高于牛床不少于400 mm。
[bookmark: _Toc234573302][bookmark: _Toc233019719][bookmark: _Toc233019794]地面
牛床地面要求致密坚实、有防滑措施。牛床宜采用混凝土地面或立砖地面，并向排污沟找坡1.5%~3.0%。
[bookmark: _Toc233019720][bookmark: _Toc234573303][bookmark: _Toc233019795]赶牛通道
赶牛通道宽度不宜小于0.7 m，且不应大于1.8 m。
[bookmark: _Toc233019796][bookmark: _Toc234573304][bookmark: _Toc233019721]饲草料储存加工设施建设
[bookmark: _Toc233019722][bookmark: _Toc233019797][bookmark: _Toc234573305]饲草料储存时间
[bookmark: _Toc233019723]肉牛饲草料主要包含三种类型分别是青贮饲料、干草及精饲料。
[bookmark: _Toc233019724]饲草料收储使用期，鲜青草全年饲喂时间按5个月计算，青贮饲料、干草一次收储量需满足7个月的饲喂量；精饲料收储量需满足45 天的饲喂量。
[bookmark: _Toc233019725][bookmark: _Toc233019798][bookmark: _Toc234573306]青贮池建设
[bookmark: _Toc233019726]青贮池容积
青贮池容积计算如下：
V=210×Mi×N/ρ
式中：Mi为每头牛日饲喂量，kg/d；其中成年母牛12～15 kg/d·头，育成牛6～8 kg/d·头，育肥牛10-12 kg/d·头。
N为牛存栏量，头。
ρ为青贮饲料贮存密度，kg/m3；玉米秸秆、红薯藤、黑麦草等一般为650～700 kg/m3。
V为青贮池设计容积，m3。
[bookmark: _Toc233019727]青贮池建设要求
应选择地势较高、排水良好、地下水位低、结构稳固的地点，为便于生产操作，位于饲草料储存加工区，应尽量靠近生产区附近。
适宜采用地上式青贮池。
宜采用钢筋混凝土或砖混结构，底面和池壁内侧应平整、光滑，并且防渗透、防腐性好，底面由里向外应设1%～2%的坡度。
青贮池内径宽、池壁高、遮雨棚等采用下表5参数。
不同类型肉牛场主要参数
	牛场规模
	青贮池宽（m）
	青贮池墙壁高度（m）
	池顶遮雨棚
	备注

	大型
	10
	2.5～3
	池顶上空加建遮雨棚
	适用于机械操作

	中型
	7
	2.5～3
	池顶上空加建遮雨棚
	适用于机械操作

	小型
	4
	2.5～3
	池顶上空加建遮雨棚
	适用于小型机械及人工操作


[bookmark: _Toc233019799][bookmark: _Toc233019728][bookmark: _Toc234573307]干草棚建设
[bookmark: _Toc233019729]干草棚面积
干草棚用于储存、粉碎干草。
干草棚建筑面积=干草储存建筑面积+干草加工、转运建筑面积。
干草储存建筑面积计算：S=210×Mi×N/ρ·H
式中：Mi为每头牛日饲喂量，kg/d；其中成年母牛3.5～4 kg/d·头，育成牛2～2.58 kg/d·头，育肥牛2～3 kg/d·头。
N为牛存栏量，头。
ρ为干草捆密度，kg/m3；干稻草、玉米秸秆一般为350 kg/m3。
H为干草垛高，m；干草棚草垛高度一般为4～5 m。
S为干草棚储存建筑面积，m2。
其中：干草加工、转运建筑面积按干草储存建筑面积的1.2倍取值。
[bookmark: _Toc233019730]干草棚建设要求
布局在临近饲草料储存加工区，与生产区保持30～50 m距离。
采用半敞篷式轻钢结构，地面应进行防水处理，三面应设墙或半墙，防止雨淋，通风良好。
干草棚檐高5～6 m，干草棚进出门高5m，宽4～5 m，便于运草车、投料车行走。
配置防火、防鼠设施。
[bookmark: _Toc233019731][bookmark: _Toc234573308][bookmark: _Toc233019800]精饲料储存与加工间建设
[bookmark: _Toc233019732]精饲料储存加工间面积
精饲料储存与加工间面积=精饲料储存建筑面积+精饲料加工、转运建筑面积。
精饲料储存建筑面积计算：S=45×Mi×N/ρ·H
式中：Mi为每头牛日饲喂量，kg/d；其中成年母牛2～2.5 kg/d·头，育成牛2～2.5 kg/d·头，育肥牛4.5～5.5 kg/d·头。
N为牛存栏量，头。
ρ为精饲料密度，kg/m3；豆粕等一般设计780 kg/m3。
H为精饲料垛高，m；精饲料垛高一般为3～4 m。
S为精饲料储存建筑面积，m2。
其中：精饲料加工、转运建筑面积按精饲料储存建筑面积的2～3倍取值。
[bookmark: _Toc233019733]精饲料储存与加工间建设要求
布局在饲草料储存加工区，与生产区保持30～50 m距离。
采用封闭式轻钢或砖混结构，地面防水处理，两侧墙壁留有通风窗。
精饲料储存加工间檐高5～6 m，进出门高5 m，宽4～5 m。
配置防火、防鼠、防盗设施。
[bookmark: _Toc233019734][bookmark: _Toc233019801][bookmark: _Toc234573309]饲草料拌料间建设
[bookmark: _Toc233019735]饲草料拌料间建筑面积
拌料间建筑面积涵盖TMR拌料机占地面积、操作区域以及铲车等设备的回转空间等，总建筑面积按照0.3～0.4 m2/头·存栏计算。
[bookmark: _Toc233019736]饲草料拌料间建设要求
布局在饲草料储存加工区，位于青贮池、干草棚、精饲料储存加工间之间位置。
采用半封闭式轻钢结构，地面做好防水处理。
精饲料储存加工间檐高5～6 m，进出门高5 m，宽4～5 m。
配置防火、防鼠设施。
[bookmark: _Toc234573310][bookmark: _Toc233019737][bookmark: _Toc233019802]生产设备
根据《NY/T4627 - 2025》的规定，不同规模及类型的牛场，应结合工艺设计与实际需求来确定设备选型。牛场生产设备主要包括饲料加工与饲喂设备、消毒与防疫设施、繁殖育种设备、智能化管理与辅助设备、粪污处理与环保设备等。
[bookmark: _Toc233019738][bookmark: _Toc233019803][bookmark: _Toc234573311]饲料加工与饲喂设备
主要设备/设施：铡草机、粉碎机、TMR搅拌机、饲料混合机、撒料车/喂料车等。
[bookmark: _Toc233019804][bookmark: _Toc234573312][bookmark: _Toc233019739]消毒与防疫设施
主要设备/设施：车辆消毒通道、喷雾消毒机、兽医器械，以及牛体刷等。
[bookmark: _Toc234573313][bookmark: _Toc233019740][bookmark: _Toc233019805]繁殖育种设备
主要设备/设施：液氮罐、纤维镜、输精枪、显微镜、冻精解冻仪器、性能测定仗尺、B超、电脑等。
[bookmark: _Toc233019806][bookmark: _Toc233019741][bookmark: _Toc234573314]智能化管理与辅助设备
主要设备/设施：个体识别系统（智能耳标）、智能称重分群系统、环境自动监控传感器、中央控制管理平台、备用发电机组，配备称重装置、保定架和装（卸）牛台等。
[bookmark: _Toc233019742][bookmark: _Toc233019807][bookmark: _Toc234573315]粪污处理与环保设备
主要设备/设施：刮粪板/清粪车、固液分离机、发酵设备（堆肥或发酵床）、沼气工程设备等。
[bookmark: _Toc233019743][bookmark: _Toc233019808][bookmark: _Toc234573316]配套工程
[bookmark: _Toc234573317][bookmark: _Toc233019744][bookmark: _Toc233019809]给排水
[bookmark: _Toc233019745]供水量按每100 头存栏牛每日供水量30～50 吨设计，场区蓄水设施规模根据养殖规模确定，水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）之规定。
[bookmark: _Toc233019746]场区排水要求雨污分离，污水由地下暗道排放，雨水通过明沟排放。
[bookmark: _Toc234573318][bookmark: _Toc233019747][bookmark: _Toc233019810]供电
[bookmark: _Toc233019748]饲料加工厂、有机肥加工厂等部分设备用电负荷为民用建筑供电等级二级，其余用电负荷均为三级负荷，用电均应符合《工业与民用供电系统设计规范》（GBJ52）规定。自备电源的供电容量满足二级负荷回路可靠用电。
[bookmark: _Toc233019749]照明光源均选用节能型光源。
[bookmark: _Toc233019750]防雷接地需符合《建筑物防雷设计规范》要求。
[bookmark: _Toc233019751][bookmark: _Toc234573319][bookmark: _Toc233019811]消防
[bookmark: _Toc233019752]主要建筑物耐火等级按照二级以上设计。
[bookmark: _Toc233019753]消防设施应经济合理、安全可靠，需符合《建筑设计防火规范》（GB50016）规定。建筑物灭火器配置需满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）等要求。
[bookmark: _Toc233019754][bookmark: _Toc233019812][bookmark: _Toc234573320]道路与绿化
[bookmark: _Toc233019755]场内道路兼作消防道路，主道路宽4 m，均能到达各个建筑单体，并在每条道路末端均设置回车坪。场区内道路转弯半径均不小于9 m，最大坡度不大于8%。消防车辆经由消防车道可以到达各个建筑面进行消防扑救。
[bookmark: _Toc233019756]场区内运输路线分开，形成明确的净道和污道，污道在下风向，净道在上风向。在场内的道路旁、牛舍和运动场外以及空旷地带进行绿化。
[bookmark: _Toc233019757][bookmark: _Toc233019813][bookmark: _Toc234573321]防疫
[bookmark: _Toc234573322][bookmark: _Toc233019814][bookmark: _Toc233019758]生产区、管理区和隔离区应严格分区，以避免交叉感染。生产区的出入口应设置人员更衣及消毒室，人员在跨区作业时均需进行严格消毒。生产区的运输工具应专用，禁止其他区域的运输工具进入生产区。
[bookmark: _Toc234573323][bookmark: _Toc233019815][bookmark: _Toc233019759]兽药、饲料、饲料添加剂、消毒剂等的使用，应符合农业部的相关规定。
[bookmark: _Toc234573324][bookmark: _Toc233019816][bookmark: _Toc233019760]养殖场按规定进行预防接种，有口蹄疫等国家规定疫病的免疫接种计划和实施记录。出栏肉牛检疫符合《畜禽产地检疫规范》（GB16549）的要求。
[bookmark: _Toc234573325][bookmark: _Toc233019761][bookmark: _Toc233019817]病死牛只处理应符合GB16548之规定。
[bookmark: _Toc233019762][bookmark: _Toc233019818][bookmark: _Toc234573326]环境保护
[bookmark: _Toc233019763][bookmark: _Toc233019819][bookmark: _Toc234573327]牛场建设前需进行环境评估，以确保建成后既不会对周边环境造成污染，周边环境也不会对牛场产生污染。
[bookmark: _Toc234573328][bookmark: _Toc233019820][bookmark: _Toc233019764]牛场需同步建设相应的厌氧发酵池、贮粪棚等污水和粪便处理设施。设施容积能够满足牛场粪污的处理、储存要求。
[bookmark: _Toc233019765][bookmark: _Toc234573329][bookmark: _Toc233019821]处理后的污水用于农田灌溉，需满足《农田灌溉水质标准》（GB5084）要求；达标排放，需满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）。
[bookmark: _Toc233019822][bookmark: _Toc234573330][bookmark: _Toc233019766]场界臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554）规定。
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