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某充电运营台区包含5台充电设施，其测量数据（单位：kWh）如下所示：
表C1  直流充电站测量数据
	数据点
	第一周期
	第二周期
	第三周期
	第四周期
	第五周期
	第六周期
	第七周期

	总表供电量
	1411.92
	1347.15
	1275.94
	1306.34
	1227.55
	1323.98
	1393.25

	功率因数
	0.9549
	0.8919
	0.8706
	0.9597
	0.9478
	0.9502
	0.9548

	固定损耗
	< 2%
	< 2%
	< 2%
	< 2%
	< 2%
	< 2%
	< 2%

	站内用电
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	线路损耗
	以总表电量：1411.92，功率因数：0.9549，线路损耗：42.35为基准

	充电设施1#显示值
	282.59
	215.17
	204.82
	238.64
	289.87
	297.15
	275.23

	充电设施2#显示值
	292.34
	200.40
	296.70
	233.39
	186.88
	217.35
	213.74

	充电设施3#显示值
	264.15
	285.06
	271.67
	260.20
	214.67
	260.63
	208.48

	充电设施4#显示值
	257.56
	287.82
	227.63
	261.52
	210.60
	270.85
	285.04

	充电设施5#显示值
	223.10
	270.07
	190.68
	228.47
	246.13
	194.88
	315.05


校验过程如下：
（1）计算每日线路损耗
计算公式：
第1天：
第2天：
第3天：
第4天：
第5天：
第6天：
第7天：
（2）基于线路损耗后，联合固定损耗、充电桩电量电量数据，可构建方程：
                          
假定交直流AC-DC转换率设为1，线路固损约束为小于总表电量的2%，将多日数据带入上述表达式，可得到方程组：

其中，
，     
（3）定义表计系数和固定损耗系数，记为。
计算 得到：
固损比例 的约束为≤0.02。无约束最优解 =0.03>0.02，违反约束，因此该不等式约束起作用（active）。由KKT条件，起作用的不等式约束等价于等式约束 =0.02，将 固定在边界上，再对剩余变量求解无约束最小二乘。
（4）重新模型计算
重构后：
，         
重新计算：
综上分析，通过大数据在线校准方法求解可得到充电设施运行误差。
表C2  直流充电站测量数据
	充电设备
	[image: ]
	结算过程数据
	计量误差

	充电设施1#
	1.0198
	−0.0198 / 1.0198
	−1.94%​

	充电设施2#
	0.9801
	0.0199 / 0.9801
	+2.03%​

	充电设施3#
	1.0102
	−0.0102 / 1.0102
	−1.01%​

	充电设施4#
	0.9899
	0.0101 / 0.9899
	+1.02%​

	充电设施5#
	1.0301
	−0.0301 / 1.0301
	−2.92%​
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