|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

|  |
| --- |
|  |

湖南省地方标准

DBXX/TXXXX—XXXX

生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场洗消通道建设技术规范

The technical standard for construction of cleaning and disinfecting tunnel

in designated slaughterhouses for pigs and harmless treatment workshops for dead animals

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

[前言 II](#_Toc74823654)

[1 范围 1](#_Toc74823655)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc74823656)

[3 术语和定义 1](#_Toc74823657)

[4 洗消通道建设布局 1](#_Toc74823658)

[5 清洗消毒设备要求 1](#_Toc74823659)

[6 污物污水处理设施设备配备要求 2](#_Toc74823660)

1. 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：

生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场洗消通道建设技术规范

* 1. **范围**

本标准规定了生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场消通道建设技术的术语和定义、洗消通道建设布局、洗消设施设备要求、污物污水处理设施设备要求等内容。

本标准适用于我省生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场内的洗消通道建设。

* 1. **规范性引用文件**

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准

* 1. **术语和定义**

下列术语和定义适用于本文件。

洗消通道Cleaning and disinfecting tunnel

是指对生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场内的生猪或病死猪运输车辆进行清洗、消毒的专门场所。

* 1. **洗消通道建设布局**

4.1生猪定点屠宰场和无害化处理场洗消通道的设计要符合车辆单向流动原则，其功能单元应包括车辆洗消房、控制区、设备区、污物污水处理区等。

4.2车辆洗消房宜建在靠近出场的区域，根据生猪或病死猪运输车辆数量等情况，可设计单通道或双通道，单通道应根据最大车辆洗消要求建设；有条件的生猪定点屠宰场宜建双通道或多通道，无害化处理场可根据自有车辆大小调整洗车房尺寸，多通道按比例增加洗车房的宽度。

4.3有条件的生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场可配套建设可视化全程监控等设施。

* 1. **洗消设施设备要求**

5.1洗消房地面光滑,设计斜坡5%-10%坡度（便于车厢内部排水），前高后低、两侧高中间低，并采用地格栅透水结构。在中间设置 0.4 米宽的排水沟，排水沟两头距离门 1.5米，确保污水向污区流。

5.2洗消房两侧靠墙位置建设冲洗钢制平台（宽度不低于0.8米、高度不低于2.5 米），用于人员冲洗车辆，无害化处理场有条件可采用全自动洗车设备。

5.3 洗消房两端设置全密闭挡水门，防止污水外溅，能密闭消毒。

5.4 洗消房内置防腐铝塑板或其他耐腐蚀材料。

5.5 配有高压冲洗和消毒等设施设备，高压冲洗水压应在 13MPa以上并且能调节压力。有条件的可增加配备雾化消毒设施设备、冲洗用水加温设备等（洗消通道主要设备清单见附录）。

* 1. **污物污水处理设施设备要求**
     1. 建设和配备与清洗消毒能力相适应的污物污水收集处理设施设备。
     2. 洗消产生的废水处理系统应与生活区排水系统分开设置，用专用管道收集到专用池内，经科学处理后排放，其排放应符合GB 18596。



附录

生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场洗消通道

主要设备指导清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 主要设备类别 |
| 1 | 高压热水清洗机（带水加温装置） |
| 2 | 底盘清洗机 |
| 3 | 自动配药器 |
| 4 | 清洗吹风机 |
| 5 | 吸尘器 |
| 6 | 泡沫消毒机 |
| 7 | 全自动洗消机 |
| 8 | 雾化消毒机 |