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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由湖南省农业农村厅提出。
湖南省农业标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：湖南农业大学、湖南省农业农村厅、湖南省油菜产业协会、湖南省作物研究所、涟源市植保植检站、岳阳县丰瑞农机专业合作社、湖南大队长农业有限公司、常德市农作物良种引进示范推广中心、安仁县农村经营服务站、安仁县鑫亮粮油发展有限公司、南县农业农村局。
本文件主要起草人：张振乾，张志兵，成智涛，周丹丹，李莓，孙勇勇，肖钢，王同华，钱论文，曲亮，梁中卫，董敏芳，彭荷佳，高贵，夏梨芳，侯小明，李嘉亮、张专、周广生。
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本文件适用于湖南省油菜生产。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc184838340]GB/T 3543.4 农作物种子检验规程
GB 4407.2 经济作物种子 第2部分：油料类
GB/T 8321.10 农药合理使用准则
GB/T 15671 农作物薄膜种子包衣技术条件
GB 16151  农业机械运行安全技术条件
GB/T 32980 农业社会化服务  农作物病虫害防治服务质量要求
GB/T 33311  农业社会化服务 农作物病虫害防治服务质量评价
GB/T 34805 农业社会化服务 农业废弃物综合利用通用要求
NY/T 1087 油菜籽干燥与储藏技术规程
NY/T 2199  油菜联合收割机 作业质量
NY/T 2208 油菜全程机械化生产技术规范
NY/T 2709  油菜播种机 作业质量
NY/T 3632  油菜农机农艺结合生产技术规程
NY/T 3638  直播油菜生产技术规程
NY 414 低芥酸低硫苷油菜种子(3)
[bookmark: OLE_LINK44]NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
NY/T 794 油菜菌核病防治技术规程
NY/T 4175  稻田油菜免耕飞播生产技术规程
DB34/T 1831 油菜收获与秸秆粉碎机械化联合作业技术规范
DB42/T 2552 油菜种子丸粒化技术规程
术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
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4.1 服务主体
服务主体应符合：
a）具备独立法人资格及与服务相匹配的经营范围；
b）拥有固定的办公场所、稳定的服务团队与必要的设施设备；
c）建立完善的规章制度（管理制度、财务制度和用工制度等）、规范的服务流程与档案记录，同步建立数据管理相关制度及财务档案管理制度；
d）具备组织实施业务及安全培训的能力与条件，并定期对作业员工开展作业技能、安全操作及数据安全、数据应用等相关培训；
e）自觉接受政府相关部门的监督检查与业务指导。
4.2 服务人员
服务人员应符合：       
a）具备油菜生产基础知识，熟悉作业规程；
b）具备操作本农机具的各类资质证书和熟练的操作技能；
c）定期参加相关职业技能培训、安全操作意识培训和数据安全管理培训；
4.3 设施设备
a）具有满足油菜耕、种、管、收全过程所需的设施设备，作业机械加装北斗及作业监测信息终端；
b）农业机械运行应符合GB 16151（所有部分）的要求。
4.4其他
服务主体与服务对象的生产社会化服务合同见附录A，合同确定的服务内容和质量要求见附录B。

5 服务内容和要求
5.1 农资采购
5.1.1 内容
a）根据用户需求采购种子；
b）根据用户要求需集中采购农药、肥料等农业生产资料。
5.1.2 要求
a）选用符合市场准入要求且适宜当地种植的油菜品种，“稻—油”轮作和“旱作—油菜”轮作，选用高产高油抗逆性强的中熟油菜品种；“稻—再—油”和“稻—稻—油”轮作，选用耐迟播、生育期符合搭配要求的短生育期油菜品种；在根肿病发病区和潜在发病风险区，选用抗根肿病油菜品种。种子质量标准符合GB 4407.2规定；
b）农药主要用于油菜田封闭除草、种子处理、薹花期防治菌核病等，质量参照GB/T 8321规定；
c）肥料主要是油菜专用肥、复合肥和缓释肥等，参照NY/T 3638。
5.2种子处理
5.2.1内容
用药剂兑水浸种或用配方种衣剂进行包衣等。
5.2.2要求
a）根据用户需求，采用不同的功能剂兑水浸种3h，晾晒至种子表面干爽或45℃以下烘干；
b）根据用户需求，采用不同的功能剂先后进行内层、中层和外层种子包衣；在42℃下转动转釜30 min，得到丸粒化种子，具体操作、子包装与标志、运输与贮存和质量检测参照GB/T 15671和DB42/T 2552规定。 
5.3 耕整地
5.3.1 内容
包括但不限于灭茬、深翻、旋耕、开沟、平整等内容，按合同约定提供相关服务。
5.3.2 要求
a）前茬作物秸秆粉碎至长度≤10 cm，均匀抛洒田面后，翻压入土深度≥20 cm，严禁集中堆积；
b）机械翻耕深度≥20 cm，旋耕深度≥15 cm；
c）采用旋耕机细碎土壤，作业质量参照NY/T 3638规定；
d）水田油菜厢宽1.5～2.0 m，厢沟宽20～25 cm，腰沟及围沟宽25～30 cm；旱地油菜厢宽1.8～
2.5 m，厢沟宽15～20 cm，腰沟及围沟宽20～25 cm，沟深参照NY/T 3638规定；对土壤黏重或地势低洼易积水的田块，厢宽1.2～2.0 m，并适当增加沟深。所有田块应“三沟”相互贯通，并与田外排水渠顺畅连接，厢面应整平。
5.4 播种
5.4.1 内容
根据土壤墒情及当地播种机使用情况，选择免耕直播油菜播种机、油菜直播机、精量播种机等机具进行播种作业，按照机具使用说明书要求进行作业。
5.4.2 要求
a）湘西、湘北 9月下旬到10月中旬；湘中、湘东、湘南 10月上中旬；湘中、湘南的双季稻和再生稻区10月下旬为适宜播种期；
b）采用机械精量播方式，每667 m²用种量200g～250 g，机械撒播和无人机飞播每667 m²用种量400 g～500 g，无灌溉条件适当增加播种量；迟播5d每667 m²增加30 g种子，相关作业标准分别参照NY/T 2709和NY/T 4175规定。
5.5施肥
5.5.1 内容
根据服务协议进行基肥、追肥的施肥。
5.5.2 要求
a）每667 m²可用油菜专用肥30 kg～50 kg和0.5 kg硼肥（有效硼含量≥0.10%）作基肥；施肥在种子侧面2 cm-3 cm，或者在种子下方3 cm；施肥和播种可同时进行；
b）苗期追肥每667 m²撒施尿素3～5 kg；冬至前后追施腊肥，每667 m²施复合肥10 kg～15 kg；追肥选择在雨前用无人机喷施。
上述相关作业标准参照NY/T 496和NY/T 3638规定。
5.6 田间管理
5.6.1 内容
根据服务协议对油菜生长过程中的病、虫、草害进行综合防治（控）。
5.6.2 要求
a) 播种后2 d内进行田间土壤封闭除草；封闭除草效果不好的，在油菜4叶期～5叶期防除单子叶杂草，油菜5叶期～6叶期防除双子叶杂草，相关作业标准参照NY/T 3638规定；
b）菜青虫、蚜虫等虫害大规模严重暴发的情况下，参照NY/T 3638进行防治；
c）在油菜初盛花期（主茎开花率达80%）和盛花期采用无人机植保预防菌核病，相关作业标准参照NY/T 794、NY/T 3638和“一促四防”相关规定。
上述作业服务质量要求参照GB/T 32980规定，服务质量评价参照GB/T 33311规定。
5.7 收获
5.7.1 内容
分段机收或联合机械化收获，以及田间废弃物处理等。
5.7.2 要求
a) 全田油菜全株70%～80%角果色呈黄绿色至淡黄色，采用割晒机进行作业，将割倒的油菜晾晒5d~7d，成熟度达到90%后，用收获机械进行捡拾、脱粒及清选作业；全田90%以上油菜角果应变黄色或褐色时，采用联合收获机在田间一次性完成切割、脱粒及清选作业；机收损失率应控制在15%以内；
b) 收获方式与时间依据当地气候条件确定，按合同约定开展服务，相关作业标准参照NY/T 2208和NY/T 3632规定；作业质量参照NY/T 2199和NY/T 3638规定；田间废弃物处理方法参照GB/T 34805规定。
5.8 秸秆处理
5.8.1 内容
油菜收获时，应合理控制留桩高度，并将秸秆粉碎后均匀抛洒于田间。
5.8.2 要求
留桩高度≤10 cm，秸秆切碎长度≤15 cm，秸秆均匀抛撒在田间；秸秆还田作业质量参照NY/T 500和DB34/T 1831规定。
5.9 菜籽清选、烘干和储存
5.9.1 内容
菜籽清选、烘干，安全储存。
5.9.2 要求
a）清选 应选择风选式、筛选式、风筛组合式等清选机进行油菜籽清选作业，清洁度≥99%，损失率≤0.8%；
b）烘干 选择混流式、滚筒式、流化床式等烘干机进行油菜籽烘干作业，烘干作业标准参照NY/T 1087和NY/T 2208规定，烘干至含水量≤9%，装袋入库；
c）安全储存 按照合同约定，提供储藏服务，仓储设施须满足防潮、防鼠、防雀、防虫及通风要求，周边环境应清洁无污染；须定期监测粮堆温湿度，发现局部温度异常或结块时，应立即翻仓、通风或局部降温；同时，应常态化监测储粮害虫与霉菌，优先选用物理或生物防治手段；上述作业规范参照NY/T 1087执行。
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油菜生产社会化服务流程见图1。
[image: 516d30056e1e8ba13d67ad1cc0631e49]图1 湖南省油菜生产社会化服务流程图
6.2 服务对接与需求沟通
a）通过线上平台、服务站点、电话等多种渠道，为种植户提供咨询服务，受理服务预约与需求登记，确保信息传递畅通、响应及时；
b）与服务对象进行深入沟通，全面了解其在水稻品种选择、种植制度（双季稻或一季稻）、作业时间、农机配置、投入品使用及目标产量等方面的具体需求与期望；
c）根据需求信息，结合当地种植习惯及服务对象实际情况，设计涵盖各服务环节的作业方案，兼顾成本与效益，并经内部审核及种植户确认后实施。
6.3 服务协议（合同）签订
a）服务合同应采用统一制式文本（附录A），根据双方确认的服务方案，起草内容完整、权责清晰的服务协议；
b）协议应明确以下内容：服务内容与范围；服务方式（全过程托管、多环节托管或单环节服务）；服务质量标准与验收依据；服务面积及地块信息；双方的权利、责任与义务；服务费用、结算周期与支付方式；违约责任与处理方式；争议解决办法；协议变更、续约与解除条件；
c）协议经双方确认无误后共同签署，作为履行服务的法律依据。
6.4 作业实施
a）作业前应通知种植户，确认田块边界、墒情及障碍物等信息；
b）按合同约定执行服务任务，服务形式包括单环节、多环节或全过程托管，作业过程中应有文字记录及影像资料，作业结束后由服务对象或其委托的代理人签署作业确认单；
c）作业质量应符合NY/T、GB/T等相关技术规程要求。
6.5 服务质量控制
a）各环节作业实行全过程记录，确保可追溯；对发现的问题及时纠正并记录在案；
b）建立种植户投诉渠道和处理流程，投诉应有正式记录、跟踪反馈，直至问题解决；投诉处理完成后，应及时对投诉人进行回访，确认处理结果满意度，并将投诉及处理情况整理归档，纳入服务改进依据；
c）如发生争议，应参照协议中约定的争议处理条款协商解决，必要时可引入第三方机构进行评估鉴定。
6.6 服务评价与改进
a）建立多维度服务质量评价体系，定期采取问卷调查（参见附录C）、网上评价和实地走访相结合的方式开展服务评价，服务对象选取应具有普遍性和代表性；
b）开展服务质量内部审核，结合服务周期动态安排，及时对突出问题进行根本原因分析；
c）根据评价结果制定纠正与预防措施，推动服务质量持续改进。
6.7 风险管理
a）系统识别作业过程中可能存在的操作失误、设备故障、天气变化等风险，针对性制定预防措施，包括定期维护计划和员工安全培训方案；
b）针对人身伤亡、自然灾害、机械事故等重大风险制定应急预案，明确处置程序与责任分工，确保快速响应；
c）在根肿病疫区作业后，相关设备应彻底清洁消毒；所有设施设备及操作应符合国家安全规范；
d）为服务人员及作业活动购买相应的商业保险，提高抗风险能力。
7 档案管理
7.1 档案内容
服务组织应建立健全服务全过程档案体系，实行“一户一档，一年一册”管理，并随服务周期动态更新。档案内容应完整、准确、可追溯，主要包括：
a）服务合同档案：服务协议正本及补充协议；
b）服务对象与项目档案：服务对象基本信息（姓名或名称、联系方式）、田块位置与面积、种植制度、服务内容、时间节点等；
c）农资投入品档案：种子、农药、肥料等农资的采购记录、使用明细及质量证明文件；
d）农业机械作业档案：各环节农机作业记录、作业量、作业质量验收情况及维护保养日志；
e）生产过程档案：涵盖耕整地、育秧、移栽、田间管理、病虫草害防治、收获、运输、烘干、储存等环节的作业时间、作业标准、现场图片或视频等过程记录；
f）服务费用档案：农资、作业、管理等各项费用的支出与结算凭证；
g）耕地背景情况：地块位置、土壤类型、前茬作物等；
h）质量与争议档案：服务质量验收文件、种植户反馈意见、投诉记录及争议处理结果；
i）其他相关资料。
7.2 档案存放
a）应建立纸质与电子两种档案形式，设立专用场所并指定专人管理，配备防火、防潮、防虫等必要设施；
b）纸质与电子档案应同步建立、互为备份；建立电子档案管理系统，对各类档案进行数字化采集、存储与管理，支持数据查询、统计分析与追溯功能；
c）有条件的主体可对接县级农业社会化服务信息平台，实现数据互联互通；
d）档案保存期限：一般档案自服务关系终止之日起保存不少于3年；财务档案及涉及重大争议的档案保存期限不少于5年。
7.3 档案信息安全
a）制定档案信息安全管理制度，严格设定档案查阅、复制权限，保护服务对象个人信息及经营数据安全，未经授权不得查阅、使用相关档案信息；
b）明确数据查阅、复制、使用、销毁的权限和流程，建立数据泄露、篡改等安全事件的处置机制，并定期开展数据档案安全检查，及时消除安全隐患；
[bookmark: _Toc195632764][bookmark: _Toc195632802]c）电子数据档案应采用加密存储方式，定期备份，确保数据长期可追溯、不丢失。


附录A 湖南省油菜生产社会化服务合同（范本）
（资料性）
甲方（服务委托方）：                       法定代表人（负责人）：               
证件类型： ________证件号码：                                                      
通讯地址：                                        联系电话：                    
乙方（服务提供方）：             法定代表人（负责人）：                         
证件类型：             证件号码：                                               
通讯地址：                                    联系电话：                        
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国农业法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供油菜生产社会化服务事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同信守。
第一条 服务内容与标准
1.1 乙方为甲方提供油菜生产社会化服务，具体服务项目、技术标准及操作规程详见本合同附件一《服务项目与标准清单》。该附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
1.2 乙方应根据国家或行业相关技术规范及本合同约定，确保服务质量。双方可就特定服务项目另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。
第二条 服务期限
本合同服务期限自 ________ 年 ________ 月 ________ 日起，至 ________ 年 ________ 月 ________ 日止。乙方应根据农时和作业要求合理安排作业进度，确保服务按时完成。
第三条 服务地点、面积、费用及支付方式
3.1 服务地点： ________ 省 ________ 市 ________ 县（市、区）________ 乡（镇、街道）________ 村。
3.2 面积确认： 服务面积以 ________ 亩（1亩=667平方米）为计量单位。面积确认方式为（以勾选为准）：□测亩仪测量面积 □土地流转合同面积 □其他：________。测量结果应经甲乙双方共同签字确认，作为结算依据。
3.3 服务费用明细：
（1）种子处理服务：处理方式________（包衣、浸种、催芽），重量 ________ kg，单价 ________ 元/kg，费用小计：________ 元；
（2）耕整地服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（3）草害防治服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（4）机直播（飞播）服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（5）移栽服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（6）田间管理（施肥/灌溉）服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（7）病害防治服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（8）虫害防治服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（9）收获（含分段收获）服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（10）秸秆处理服务：面积 ________ 亩，单价 ________ 元/亩，费用小计：________ 元；
（11）烘干服务：重量 ________ kg，单价 ________ 元/kg，费用小计：________ 元；
（12）储藏服务：重量________ 吨，单价 ________ 元/吨·天，存储　     天，费用小计：________ 元。
服务费用总计： 人民币 ________ 元（大写：________ 元整）。
3.4 支付安排：
□一次性支付：本合同签订后　  日内，甲方向乙方支付全部服务费用，即人民币                元（大写：               元）。
□分期支付：本合同签订后　  日内，甲方向乙方支付服务费用总额的　  %，即人民币　     元（大写：　　　     元）作为预付款/定金；全部服务完成并验收合格后　  日内，甲方向乙方付清剩余　  %的尾款，即人民币　     元（大写：　　　     元）。
3.5 支付方式：甲方通过（以勾选为准）：□银行转账 □现金支付 □其他：________ 方式支付。乙方收款账户信息如下：开户行：                             账户名：                                             
账号：                                           
3.6 特别约定：
（1）若甲方仅选择部分服务项目，服务费用按实际选择项目及完成情况结算。
（2）因不可抗力、政府行为或甲方提出服务变更导致服务费用增加的，双方应另行签订补充协议予以确认。
第四条 双方权利与义务
4.1 甲方权利与义务
（1）有权要求乙方按照本合同及附件约定的内容、标准和时间提供服务。
（2）有权对乙方的服务过程、服务质量及进度进行监督检查，并提出合理建议。
（3）应按照合同约定及时足额支付服务费用。
（4）应为乙方提供服务所必需的现场作业条件，如提供作业场地、协调邻里关系、保障通行等。
（5）应如实告知服务地块的种植历史、前茬作物、土壤状况、水源条件等与生产相关的必要信息。
4.2 乙方权利与义务
（1）有权要求甲方提供必要的生产条件及配合，确保服务顺利进行。
（2）有权按照合同约定向甲方收取服务费用。
（3）应按照本合同及附件约定的服务标准、技术规范和时限完成各项服务，确保服务质量和效果。
（4）应妥善使用并维护甲方提供的设备、设施，因乙方原因造成损坏的，应承担赔偿责任。
（5）应接受甲方的监督检查，对甲方提出的合理意见和整改要求，应在合理期限内予以落实。
（6）应对服务过程中知悉的甲方商业秘密、生产经营信息等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
第五条 验收
5.1 乙方完成合同约定的全部服务内容后，应向甲方发出书面验收通知。
5.2 甲方应在收到验收通知后 ________ 日内，按照合同约定的标准对服务成果进行验收。验收合格的，出具验收合格确认书；验收不合格的，应书面说明理由，乙方应在 ________ 日内进行整改或重作。
5.3 甲方无正当理由逾期不组织验收或在乙方完成整改后仍拖延验收的，视为验收合格。
第六条 违约责任
6.1 甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的 ________ %向乙方支付违约金；逾期超过 ________ 日的，乙方有权暂停或解除合同，并要求甲方承担相应违约责任。
6.2 乙方提供的服务不符合合同约定标准的，应在甲方要求的合理期限内进行整改或重作；因服务不达标给甲方造成损失，由乙方承担相应的赔偿责任。
6.3 因乙方原因造成服务延误的，每延误一日，应按合同总金额的 ________ %向甲方支付违约金；延误超过 ________ 日，甲方有权解除合同。
6.4 任何一方无正当理由单方解除合同的，应向对方支付违约金人民币 ________ 元，违约金不足以弥补对方损失的，还应赔偿对方的实际损失。
第七条 免责条款
7.1 因不可抗力（如自然灾害、战争、疫情、极端天气等）导致本合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。遭受不可抗力的一方应在事件发生后 ________ 日内书面通知对方，并在 ________ 日内提供相关证明。
7.2 因法律法规或政策变化导致合同无法继续履行的，双方可协商变更或解除合同，互不承担违约责任。
第八条 争议解决
8.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成的，任何一方均有权向 ________ 仲裁委员会申请仲裁，或向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决方式一经选择，对双方均具有约束力。
8.3 在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。
第九条 通知与送达
9.1 本合同项下的所有通知、函件等书面文件，应以书面形式（包括但不限于电子邮件、短信、传真等）送达对方。双方在本合同首部列明的通讯地址、联系电话为有效送达地址。
9.2 以邮寄方式送达的，挂号寄出或者投邮当日视为送达；以电子邮件方式送达的，电子邮件进入对方指定系统之日视为送达。
第十条 其他约定
10.1 本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
10.2 作业地所在村民委员会（或乡镇人民政府）及县级农业主管部门可对本合同的履行进行指导和监督。
10.3 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10.4 本合同一式 ________ 份，甲方、乙方、见证方（作业地所在村委会或乡镇人民政府）及县级农业主管部门各执 ________ 份，具有同等法律效力。
10.5 其他约定事项：                                                                      
甲方（签字或盖章）： ________法定代表人/负责人（签字）： ________
委托代理人（签字）： ________联系电话： ________
签订日期： ________ 年 ________ 月 ________ 日
乙方（签字或盖章）： ________法定代表人/负责人（签字）： ________
委托代理人（签字）： ________联系电话： ________
签订日期： ________ 年 ________ 月 ________ 日
见证方（作业地所在村委会或乡镇人民政府盖章）：                              
代表（签字）： ________签订日期： ________ 年 ________ 月 ________ 日
附录 B合同中明确的服务内容和质量要求
（资料性）

	服务内容
	质量要求
	合同约定
（双方协商填写）

	农资采购与农机选用
	种子采购
	选用国家或省级审定品种，生育期适宜，优质高产，抗倒伏、抗病性强，适宜机械化生产。
	根据需求，双方约定

	
	肥料采购
	根据目标产量与土壤肥力确定肥料种类、用量及追施时期。
	根据需求，双方约定

	
	农药采购
	根据防治对象确定药剂种类、用量及施用时期，优先选用高效低毒、绿色环保型产品。
	根据需求，双方约定

	
	农机选用
	根据作业需求确定农机型号、数量，确保按时完成作业。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	耕整地
	作业方式
	根据土壤类型、种植模式选择旋耕、深翻、深耕、免耕等方式之一或组合。
	根据需求，双方约定

	
	作业时间
	根据品种及茬口安排确定耕整时间。
	根据需求，双方约定

	
	作业深度
	旋耕深度宜10 cm～15 cm，深翻深度宜25 cm～30 cm。
	根据需求，双方约定

	
	作业效果
	田面高低落差≤3 cm，沉实1 d～3 d。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	播种
	播前准备
	播种前规范开展晒种、选种、浸种、消毒与催芽等处理。
	根据需求，双方约定

	
	播期安排
	湖南省最佳播期为9月底到10月上中旬；湘西、湘北可稍提前至9月下旬到10月上旬；湘中、湘南双季稻区不迟于10月下旬播种。高海拔或高纬度地区适当提前并增加播种量。
	根据需求，双方约定

	
	播种量
	根据品种和不同播期、播种方式确定播种量。精量播种（条播、点播等）每667 m²用种量150 g～200 g，机直播每667 m²用种量200 g～300 g，撒播和飞播每667 m²用种量400 g～500 g。迟播5d每667 m²增加30 g种子。
	根据需求，双方约定

	
	种子处理
	采用登记在油菜上使用的肥、药进行浸种、包衣或药剂催芽。对地下害虫和根肿病重发区，结合浸种或种衣剂处理，防治菜青虫、跳甲、蚜虫、根肿病等，确保齐苗壮苗。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	施肥
	底肥
	每667 m²可用油菜专用肥（复合肥或油菜缓释肥）（N-P2O5-K2O为25-7-8）30～50 kg和1 kg硼肥（有效硼含量≥0.15%）作底肥；机械播种宜采用侧深施用基肥，人工播种宜在整地时撒施基肥与表土混匀或用浅土覆盖肥料。
	根据需求，双方约定

	
	追肥
	苗期出现脱肥症状应及时每667 m²追施尿素3～5 kg，冬至前后根据苗情施腊肥，立春后、抽薹前每667 m²施蕾薹肥5～8 kg；追肥选择在雨前或雨后进行，人工撒施或无人机喷施。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	田间管理
	植保服务（病害防治）
	根肿病暴发田块，进行种子处理或土壤改良剂处理土壤；初盛花期（主茎开花率达80%）和盛花期采用无人机植保预防菌核病，参照“一促四防”相关规定。
	根据需求，双方约定

	
	植保服务（虫害防治）
	重点防控菜青虫、跳甲、蚜虫等。根据虫害暴发情况，依据合同约定开展绿色综合防控。
	根据需求，双方约定

	
	植保服务（除草）
	播种后2 d以内进行封闭除草，油菜4叶期～5叶期防除单子叶杂草，油菜5叶期～6叶期防除双子叶杂草。
	根据需求，双方约定

	
	农用无人机使用
	农用无人机操作人员持证上岗，作业前告知周边，远离公路、铁路、饮用水源及蜜源作物。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	收获
	收获时间
	根据当地气候条件和田间长势确定。分段收获：全田70%～80%角果色呈黄绿色至淡黄色时割晒；联合收获：全田90%以上油菜角果应变黄色或褐色时进行。
	根据需求，双方约定

	
	一次收获
	全田90%以上油菜角果变黄色或褐色时，采用联合收获机在田间一次性完成切割、脱粒及清选作业。
	根据需求，双方约定

	
	分段收获
	全田70%～80%角果色呈黄绿色至淡黄色，采用割晒机作业，晾晒5d~7d，成熟度达到90%后，用收获机械进行捡拾、脱粒及清选作业。
	根据需求，双方约定

	
	收获质量
	机收损失率应控制在15%以内。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	秸秆处理
	秸秆还田
	留桩高度≤8 cm，秸秆切碎长度≤15 cm，并均匀抛撒在田间。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	烘干
	烘干时间
	油菜籽收获后应及时进行‌晒干‌或‌低温烘干，具备应对雨季和低温潮湿天气的作业能力。
	根据需求，双方约定

	
	烘干机械选择
	选择混流式、滚筒式、流化床式等烘干机进行油菜籽烘干作业
	根据需求，双方约定

	
	作业质量
	烘干前初清，低温匀速烘干，破损率增加值≤1.0%，无焦糊粒、爆腰粒。
	根据需求，双方约定

	
	含水率
	含水率≤9%.
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	仓储
	设施条件
	采用钢筋混凝土立筒仓和钢板仓，仓储设施应防潮、防鼠、防虫、通风，地坪硬化平整，周边无污染源‌，严禁与有毒、有腐蚀性或易发霉物品混存 。
	根据需求，双方约定

	
	入库管理
	入库前清杂，不同品种、含水率分仓储存，油菜籽含水率为7.11%～13.52%时，半径为10 m的筒仓内油菜籽堆高安全域为 22.0～45.59 m，半径为15 m的筒仓内油菜籽堆高安全域为19.78～35.97 m，半径为 20 m的筒仓内油菜籽堆高安全域为 18.87～32.76 m。
	根据需求，双方约定

	
	水分控制
	≤9%。
	根据需求，双方约定

	
	温湿度管理
	温度需控制在‌25℃以下，料堆内部的相对湿度≤60%。‌‌
	根据需求，双方约定

	
	虫霉防治
	每月监测1～2 次，做好储粮害虫与霉菌监测，优先采用物理或生物防治。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	

	油菜全程生产社会化服务
	全过程服务
	约定每亩目标产量，未达标时分析原因，因服务过错造成减产的，双方协商补偿。
	根据需求，双方约定

	
	......
	
	


DB 43 XXXXX—XXXX
DB 43 XXXXX—XXXX
备注：本明细表作为合同组成部分，与合同正文具有同等法律效力。具体服务标准按《生产社会化服务规范 油菜》执行。服务费用可根据实际作业量据实结算。
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附录C 湖南省地方标准实施信息及意见反馈表
（资料性）
	一、基本信息

	服务组织名称
	　
	反馈日期
	　

	反馈主体类型
	□服务组织  □服务对象  □行业主管部门  □第三方机构

	联系人
	　
	联系电话
	　

	涉及油菜类型
	□食用油型  □菜用型  □观赏型  □蜜用型  □饲料型

	二、标准实施情况记录（仅对被服务项目评价）

	环节
	实施情况
	环节
	实施情况

	1.服务接待与签约
	□达标□部分达标□未达标
	8.病害防治
	□达标□部分达标□未达标

	2.农资采购与农机选用
	□达标□部分达标□未达标
	9.虫害防治
	□达标□部分达标□未达标

	3.耕整地服务
	□达标□部分达标□未达标
	10.收获（含分段收获）
	□达标□部分达标□未达标

	4.草害防治
	□达标□部分达标□未达标
	11.秸秆处理
	□达标□部分达标□未达标

	5.机直播（含飞播）
	□达标□部分达标□未达标
	12.烘干服务
	□达标□部分达标□未达标

	6.移栽服务（如适用）
	□达标□部分达标□未达标
	13.储藏服务
	□达标□部分达标□未达标

	7.田间管理（施肥/灌溉）
	□达标□部分达标□未达标
	
	

	三、实施效果评价

	1.技术适用性（请打分：1～5分，5分为最优）

	稻油轮作衔接合理性 
	□1  □2  □3  □4  □5

	关键技术适配程度
	□1  □2  □3  □4  □5

	2.服务质量提升（请打分：1～5分，5分为最优）

	作业标准化程度
	□1  □2  □3  □4  □5

	服务时效性
	□1  □2  □3  □4  □5

	效率提升程度
	□1  □2  □3  □4  □5

	四、改进建议

	总体建议
	 □适用当前标准   □需要改进  

	具体修改建议
	需修改章节（请写明标准章节号或名称）：

	
	具体修改意见：


填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖南省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打钩，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。
[bookmark: _GoBack]——————
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