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本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省气象局提出。
本文件由湖南省气象标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：株洲市气象局、邵阳县气象局、湖南省气象科学研究所、郴州市气象局、湖南省气象服务中心。
本文件主要起草人：向钢、邹德培、袁智生、吴珍珍、王佩、唐娅琼、陈玉贵、邓仲、罗潇、卿燃莉。




高速公路恶劣天气气象风险预警与服务发布规范
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了高速公路恶劣天气高影响路段气象风险预警的定义、预警等级划分、预警指标、发布流程、服务内容和保障措施等。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931]本文件适用于湖南省行政区域内的高速公路恶劣天气高影响路段气象风险预警的发布、可为公众出行提供参考等。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T27961-2011 气象服务分类术语
GB/T27967-2024 公路交通气象预报格式
3 [bookmark: _Toc26986532]术语和定义
3.1 
恶劣天气  hazardous weather
浓雾、结冰、积雪、强降雨、大风、高温等导致能见度降低、路面附着系数下降等情形，而显著影响高速公路通行条件的天气。
   [来源：GB/T27967-2024，3.1]
3.2 
路面温度  road surface temperature
路表面及路面内层的温度。
 [来源：GB/T 35223-2017，3.1.33]
3.3
能见度  visibility 
指视力正常（对比阈值为0.05）的人，在当时天气条件下，能够从天空背景中看到和辨认的目标物（黑色、大小适度）的最大水平距离。
 [来源：GB/T27961-2011，2.11]
3.4 
风速  wind speed 
单位时间内空气移动的水平距离。
 [来源：GB/T35223-2017，3.2.1] 
3.5 
短时强降水 short-duration heavy rain
在同一个或多个中小尺度天气系统相继或连续影响下，在很短时间内（通常不超过1小时）局地出现的雨强较大的对流性降水。
 [来源：QX/T416-2018，3.2]
3.6 
道路结冰 road icing 
在道路表面呈现出冰、霜、雪或含有冰雪混合物的路面状态。
 [来源：GB/T46252-2025，3.3]
3.7
公路交通气象预报 road weather forecast 
以影响公路路段的不利天气为主要预报内容,以交通运输部门、公安部门和社会公众为主要服务对象的气象预报。
[来源：GB/T27961-2011，5.1] 
4 气象预报服务产品
4.1 交通气象专题预报
服务区域内有影响高速公路运行的重要天气过程或重要时段（春节、国庆节和劳动节等）时，发布专题气象预报，内容包括天气类型、风向、风速、最高气温、最低气温、影响时段、过程强度等预报，对高速公路路运行影响分析和防御建议。
4.2 交通气象服务专题日报
服务区域内高速公路沿线未来3天逐24 h的降雨量或降雪量、风向、风速、最高气温、最低气温、能见度预报，影响高速公路通行的恶劣天气，以及相关的防御建议（附录A）。
4.3 交通气象旬报
服务区域未来一旬的天气预报产品，包括上一旬天气实况、下一旬主要天气过程预报，重点关注灾害性天气过程发生时段和影响程度（附录B）。
5 影响道路交通安全的气象风险预警条件及等级划分
根据影响交通安全的不同天气类型，分为以下六种。
[bookmark: _GoBack]5.1 能见度
以罗马数字表示能见度（L）对交通影响的预警等级（表1）。
表1 能见度对道路交通影响的等级划分
	预警等级
	划分标准（能见度L）m
	预警信号
	影响程度
	防御建议

	Ⅲ
	200≤L＜500 m
	黄色预警
	有一定影响
	开启防雾灯，减速行驶

	Ⅱ
	50≤L＜200 m
	橙色预警
	有较大影响
	开启防雾灯和危险报警闪光灯，减速慢行

	Ⅰ
	L＜50 m
	红色预警
	有严重影响
	开启防雾灯和危险报警闪光灯，车辆需停靠在安全地带，必要时关闭道路交通


5.2 强降雨
以罗马数字表示降雨强度（R）对交通影响的预警等级（表 2）。
表2 强降雨对道路交通影响的等级划分
	影响等级
	划分标准（降雨强度R）mm/h
	预警信号
	影响程度
	建议

	Ⅲ
	30.0 mm/h≤R＜40.0 mm/h
	黄色预警
	有一定影响
	路面积水，减速行驶

	Ⅱ
	40.0 mm/h≤R＜50.0 mm/h
	橙色预警
	有较大影响
	路面大量积水，减速慢行

	Ⅰ
	50 mm/h≤R
	红色预警
	有严重影响
	强降雨视线差缓慢行驶，避开地堑路段


5.3 积雪 
以罗马数字表示积雪对交通影响的预警等级（表3）。 
表3 积雪对道路交通影响的等级划分
	影响等级
	划分标准（积雪厚度H）cm
	预警信号
	影响程度
	建议

	Ⅳ
	H＜1cm
	蓝色预警
	稍有影响
	路面湿滑，减速行驶

	Ⅲ
	1≤H＜3cm
	黄色预警
	有一定影响
	采取防滑措施，减速慢行

	Ⅱ
	3≤H＜5cm
	橙色预警
	有较大影响
	安装防滑链，缓慢行驶

	Ⅰ
	5cm≤H
	红色预警
	有严重影响
	减少驾车出行，必要时关闭道路交通


5.4 结冰 
以罗马数字表示路面结冰对道路交通影响的预警等级（表4）。
表4 结冰对道路交通影响的等级划分
	影响等级
	划分标准
	预警信号
	影响程度
	建议

	
	降水量（S）mm
	路面温度（Tr）℃
	
	
	

	Ⅳ
	0＜S
	2＜Tr≤4
	蓝色预警
	稍有影响
	路面可能出现轻微结冰，摩擦系数略有下降，控制车速

	Ⅲ
	0＜S
	0＜Tr≤2
	黄色预警
	有一定影响
	路面结冰可能性大，摩擦系数明显下降，采取防滑措施减速慢行

	Ⅱ
	0＜S
	-2＜Tr≤0
	橙色预警
	有较大影响
	路面结冰可能性很大，结冰较重，安装防滑链，缓慢行驶

	Ⅰ
	0＜S
	Tr≤-2
	红色预警
	有严重影响
	路面结冰可能性极大，严重结冰，减少驾车出行，必要时关闭道路交通


5.5 大风 
以罗马数字表示大风对道路交通影响的预警等级（表5）。
表5 大风对道路交通影响的等级划分
	影响等级
	划分标准（风速W）m/s
	预警信号
	影响程度
	建议

	Ⅳ
	13.9≤W＜20.8
	蓝色预警
	稍有影响
	驾驶人员控制车速

	Ⅲ
	20.8≤W＜28.5
	黄色预警
	有一定影响
	驾驶人员注意防范沿路危险坠物，谨慎减速行驶

	Ⅱ
	28.5≤W＜32.7
	橙色预警
	有较大影响
	驾驶人员缓慢行驶，防止侧翻

	Ⅰ
	32.7≤W
	红色预警
	有严重影响
	驾驶人员应尽快寻找安全地带停靠


5.6高温
以罗马数字表示高温对道路交通影响的预警等级（表6）。
表6 高温对道路交通影响的等级划分
	影响等级
	划分标准（气温T）℃
	影响程度
	建议

	Ⅳ
	30≤T＜35
	稍有影响
	驾驶人员易疲劳，小心行驶

	Ⅲ
	35≤T＜37
	有一定影响
	注意柏油路面变化，驾驶人员控制车速，谨慎行驶

	Ⅱ
	37≤T＜40
	有较大影响
	可能引发车辆爆胎，驾驶人员减速行驶

	Ⅰ
	40＜T
	有严重影响
	极易引发车辆爆胎，驾驶人员减少驾车出行


6 高速公路气象预警服务产品
当服务区域可能出现强降雨、积雪、大风、高温、霜冻、雾、霾、道路结冰、雷暴大风、冰雹等灾害性天气时，发布高速公路灾害性天气预警。内容包括影响天气类别、影响路段、预警级别和防御建议（附录C）。
6.1 高速公路交通气象风险预警
服务区域内监测到可能影响高速公路安全通行的恶劣天气时，实时发布预警信息，内容包括风险类型、预警等级、影响路段、预计影响时段和防御建议。
6.2 高速公路交通气象临灾警报
服务区域内监测到影响高速公路安全通行的恶劣天气，且实况已达到相应的预警标准（参照表1-表6），实时发布针对具体路段的临灾警报，内容包括天气实况、风险类型、影响路段和防御建议。
7 预报预警信息发布 
7.1 发布方式
宜通过静态交通标志、可变信息标志、声光预警装置等设施，和移动端导航系统、交通广播等渠道，发布高速公路恶劣天气相关信息。公路交通气象服务产品每日定时更新，存入交通气象服务数据库，通过湖南省交通气象监控平台、湖南气象微信公众号、湖南气象企业微信号等渠道进行发布。 
7.2 发布内容
恶劣天气相关信息发布内容宜包括气象预报预警信息、交通事件信息、交通管控信息和基础设施安全状态信息。
7.3 发布范围
高速公路恶劣天气相关信息发布范围为：本条高速公路受影响区域主线、服务区和收费站入口前。
7.4 发布撤销
恶劣天气影响消除后，拆除高速公路现场恶劣天气相关临时标志，恢复收费站通行状态，并更新可变信息标志及移动端导航系统相关内容。
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附 录 A
(资料性附录)
高速公路恶劣天气气象预报产品格式


交通气象服务日报
第XX期 
发布机构           发布时间                 制作人 ：

高速交通气象影响预报

一、交通气象预报 
8月10日至12日受台风“白海豚”影响，省内多阵雨或雷阵雨，其中10日至11日湘北局地有暴雨，阵风可达8～10级。具体预报：
8月10日白天至晚上，湘东多云到阴天，有小到中等阵雨或雷阵雨，岳阳东部、株洲南部大雨，岳阳（临湘）有暴雨；北风3～4级，局地阵风8～10级；最高气温30～37℃；最低气温22～26℃。
8月11日白天至晚上，湘北、湘中阴天有小到中等阵雨或雷阵雨，张家界、常德北部有大雨，常德（石门、澧县）暴雨，其他地区多云有分散性阵雨或雷阵雨（图 3 左）；北风3～4级转南风2～3级，局地阵风7～9级；最高气温28～37℃；最低气温23～27℃。
8月12日白天至晚上，湘南多云转阵雨或雷阵雨，其他地区阴天有小到中等阵雨或雷阵雨，其中常德西北部、张家界东部、湘西州南部、怀化局地大雨；南风2～3级，局地阵风7～9级；最高气温29～37℃；最低气温23～26℃。










附 录 B
(资料性附录)
高速公路恶劣天气气象预报产品格式


交通气象旬报
发布机构          发布时间               制作人

××年×月中旬天气预报

一、X月上旬天气实况
X月上旬全省平均雨量41.6毫米，雨量分布不均。湘西北雨量异常偏多，为200～360mm；其他地区雨量偏少，为20～80mm；全省平均气温略偏低，旬平均气温28.2℃。旬内出现了1轮区域性暴雨过程：3至5日，受切变辐合影响，湘西部分地区有大到暴雨，局地大暴雨。
二、XX年X月中旬天气预报
全省旬平均气温正常或略偏低。旬雨量正常或偏多，湘南、湘西北为40～80毫米，局地80～120毫米；其他地区正常，为10～30毫米。
本旬主要天气过程：10-12日受“白海豚”影响有次降水过程，湘东局地大雨到暴雨，阵风8～10级；13日后多阵性降水。
三、影响与关注
1、防范10-12日湘北、湘东局地强降雨可能诱发的山洪、地质灾害、城乡暴雨积涝等风险。
2、关注湘北、湘中局地高温对暑期旅游出行安全、公众健康、户外作业等方面的影响。










附 录 C
(资料性附录)
高速公路恶劣天气气象预警产品格式


高速公路交通气象预警第×期

发布单位: ×气象台发布                发布时间 : ×年×月×日×时 
×气象台发布高速公路暴雨（高温、大风、结冰）风险预警：预计益阳市（安化县）、湘西州（凤凰县、泸溪县、保靖县、古丈县、吉首市、永顺县、花垣县）、怀化市（新晃侗族自治县、麻阳苗族自治县、鹤城区、沅陵县、芷江侗族自治县、辰溪县、中方县）、常德市（桃源县）、张家界市（慈利县）等地区将达到暴雨黄色警报预计将对交通出行有不利影响，请特别加强防范，避免交通事故发生。

道路交通气象预警产品模板如图所示：
[image: 9e760ca2-f99f-4139-8b30-44fa9186ad8b]
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