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《电动汽车充电设施在线校准规范》
编制说明

校准规范编制工作组

2026年10月
《电动汽车充电设施在线校准规范》编制说明

一、任务来源

2026年3月，湖南省市场监督管理局下发《关于下达2026年度湖南省地方计量技术规范项目计划的通知》（湘市监计量函〔2026〕30号），批准立项制定《宽量程电流互感器校准规范》（项目序号8）。

二、承担单位

根据湖南省地方计量技术规范制/修订计划，《电动汽车充电设施在线校准规范》制定工作由湖南省计量检测研究院、国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）承担。

三、修订的目的和意义

充电桩作为贸易结算的计量器具，其准确性直接关系到消费者与运营企业的经济利益。通过制（修）订充电桩在线校准技术规范，可以明确充电桩在线校准的平台等条件、校准方法、校准结果处理和应用，以确保充电桩的计量性能符合国家检定规程的要求。一方面，实施在线校准，可实现对计量误差的常态化、远程化监督，及时发现并纠正超差设备，有效防范计量作弊，保障交易公平透明，增强公众对充电服务的信任度，具有广泛的应用前景。另一方面，传统周期性的现场检定/校准方式人力物力成本高、覆盖面有限、时效性不足。在线监测技术可实现“非介入式”、“不间断”的远程监控，推动监管模式由“被动响应、定期抽查”向“主动预警、全面覆盖、精准干预”的智慧监管转变，大幅提升计量行政监管的效率和现代化水平。
四、制定的基本原则

遵循国家有关法律、法规的规定，确保法治合规性。

结合我国特别是我省电动汽车充电设施运营、数字化系统应用、数据采集等相关具体情况，注重与充电设施国家强制检定规程配套。

注重与充电设施、在线校准领域相关国家标准、行业标准、企业标准等技术标准等协调，保持与相关技术文件的一致性、统一性。

注重电能计量设备在线校准方面数据采集、大数据分析实际技术应用、能量守恒拓扑结构建立等方面的经验积累，并考虑主流在线校准技术动态、技术文件等，保证标准的技术先进性、经济适用性。

注重充电设施计量误差在线校准关键技术指标和校准方法的可证实性，开展在线数据分析计算和物理标准线下校验数据的比对和验证，保证标准的科学性和实施可靠性。

五、修订的过程
2026年4月，成立《电动汽车充电设施在线校准规范》制定工作组（以下简称“工作组”），召开项目启动会，确定编研工作总体目标，确定参编单位及人员，部署开展相关技术调研工作。调研省内外充电设施运营企业（如国网湖南电动汽车公司、特来电、湖南昌茂新能源公司、星星充电等），了解检测机构、使用单位需求及建议。
2026年5月，参阅国内充电设施、电能计量在线校准的相关标准、技术资料，结合前期对充电设施计量误差在线校准开展的相关研究工作及其研究成果，对充电设施监测装置、充电设施计量误差在线校准方法进行科研试验，对其重要的技术指标和参数进行评估、计算和核验；同时在湖北、冀北、山东等省份的国网营销服务中心、省级计量检测研究院对充电设施计量误差在线研究成果、在线校准方法进行调研和学习，最终确定充电设施在线校准规范的整体技术路径、校准项目、校准方法。

2026年8月，工作组根据前期调研及试验情况，整理相关成果，完成校准规范草案。

2026年9月，开展工作组会议，对校准规范草案进行讨论，会后整理工作组编写组组内意见，形成标准征求意见稿。

2026年10月，向充电设施法定计量检定机构、生产企业检测机构、使用单位广泛征求意见，并在湖南省计量检测研究院组织该规程技术层面的讨论。

2026年11月，对征求意见汇总进行分析讨论验证，工作组对校准规范进一步完善，于2025年11月底提交《宽量程电流互感器校准规范》地方校准规范报审稿。
  六、制订的主要依据

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJG 1148-2022　电动汽车交流充电桩（试行）

JJG 1149-2022　电动汽车非车载充电机（试行）

T/CEC 102-201　电动汽车充换电服务信息交换

七、制订内容

1. 规程名称

    确定规范名称为“电动汽车充电设施在线校准规范”。

2. 范围
本规范适用于湖南省区域内（含省内高速公路服务区）对社会开放运营的电动汽车公用充电设施（以下简称充电设施）计量性能（工作误差）在线校准。
3. 术语

本规范对术语“公用充电设施 ”、“在线校准”、“计量模块”、“充电设施运营服务平台”、“充电设施计量性能在线校准计算平台”、“电动汽车充电设施质量监管服务平台”、“充电设施监测装置”进行了说明，同时GB/T 20840.2中界定的术语和定义适用于本规范。

4. 概述

简述了充电设施计量性能在线校准两种数据数据来源的系统架构、在线校准技术原理。

5. 计量特性

规定了充电设施的准确度等级及其工作误差要求。
在线校准条件

规定了充电设施计量误差在线校准（大数据核算法）计算平台、充电设施监测装置、在线校准标准器的功能及性能要求，在线校准数据、充电站可算标准的要求。

在线校准项目

规定了电动汽车充电设施在线校准的项目。

在线校准方法
规定了充电设施通过充电设施运营服务平台采集数据、加装监测装置采集数据两种方式的在线校准方法、在线校准结果不确定度评定方法、在线校准结果预警限值、在线校准结果分级、在线校准周期。
校准结果表达

    规定了充电设施运行误差结果判定，校准原始记录格式，校准证书格式，校准结果应用。
附录A 在线校准数据要求清单。

附录B充电站不可算原因。

附录C在线校准分析示例。

附录D校准结果不确定度评定示例。

附录E 在线校准结果分级。

附录F 在线校准原始记录参考格式。

附录G在线校准证书
八、与现行相关标准及计量技术法规的协调性

本规范与现行相关标准、技术规范及计量技术法规保持一致，没有冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、贯彻规范的要求和措施建议

规范具备较高的权威性和普适性，拟在后期通过规范宣贯、产品演示、技术交流等方式，实现该规范的贯彻实施。

十一、其他应予说明的事项

无。
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